# Dane Komputerowe – Eisen Kisielow

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Rozdzielczość** | **Typ matrycy** | **Obiektyw** | **Wideo** |
| Canon Eos R6 Mark II | 24.2 MP | Full-frame CMOS | Wymienny (RF) | 4K 60 fps |
| Nikon Z6 II | 24.5 MP | Full-frame BSI CMOS | Wymienny (Z) | 4K 60 fps |
| Sony Alpha A7 | 33 MP | Full-Frame BSI CMOS | Wymienny (E) | 4K 60 fps |
| Fujifilm X‑T5 | 40.2 MP | APS-C X-Trans CMOS | Wymienny (X) | 6.2K 30 fps |
| Panasonic Lumix GH6 | 25.2 MP | Micro Four Thirds | Wymienny (MFT) | 5.7K 60 fps |
| Olympus OM‑D E‑M10 Mark | 20 MP | Micro Four Thirds | Wymienny (MFT) | 4K 30 fps |
| Canon PowerShot G7 X III | 20.1 MP | 1" CMOS | Wbudowany (24–100 mm) | 4K 30 fps |
| Sony ZV‑E10 | 24.2 MP | APS-C CMOS | Wymienny (E) | 4K 30 fps |
| Nikon D850 | 45.7 MP | Full‑Frame BSI CMOS | Wymienny (F) | 4K 30 fps |